<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;27c322_adapter.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="AXIAL-0.3">
</package>
<package name="SMD-SWITCH">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="DO214AA">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CR54">
<description>&lt;h3&gt;CR54 footprint&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;These vary by manufacturer, but we used the NPIS54LS footprint from &lt;a href="http://www.niccomp.com/catalog/npis_ls.pdf"&gt;here&lt;/a&gt;.</description>
</package>
<package name="248-1282-00-0602J">
<description>&lt;b&gt;3M TEXTOOL 48 pol. DIP&lt;/b&gt; Lever actuated zero insertion force mechanism &lt;p&gt;
Hersteller: 3M TEXTOOL&lt;br&gt;
Herstellerbez.:  248-1282-00-0602J&lt;br&gt;
Source: http://www.3M.com/ehpd</description>
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CART-EXP-PINS-LONG">
</package>
<package name="TO92-CBE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line  C B E from top&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
</symbols>
<devicesets>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
