<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>A21
A18
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
CE
GND
OE
D0
D8
D1
D9
D2
D10
D3
D11</text>
<text>A20
A19
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
WE
GND
D15
D7
D14
D6
D13
D5
D12
D4
VCC</text>
<text>BACKSIDE</text>
<wire x1="0" y1="13.5" x2="0" y2="3.7" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.7" x2="0" y2="0.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.8" x2="0" y2="3.7" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.7" x2="0" y2="0.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.8" x2="0.8" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.8" y1="0" x2="11.8" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="11.8" y1="0" x2="12.5" y2="0.8" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.5" y1="0.8" x2="12.5" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="10.5" x2="15.3" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="15.3" y1="10.5" x2="15.3" y2="0.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="15.3" y1="0.8" x2="16.1" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.1" y1="0" x2="74" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="74" y1="0" x2="74.8" y2="0.8" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="74.8" y1="0.8" x2="74.8" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="74.8" y1="10.5" x2="77.5" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="77.5" y1="10.5" x2="77.5" y2="0.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="78.9" y1="0" x2="89.2" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="89.2" y1="0" x2="90" y2="0.3" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="90" y1="0.3" x2="90" y2="13.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.5" x2="0" y2="49.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.5" x2="90" y2="49.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="90" y1="13.5" x2="90" y2="49.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="77.5" y1="0.8" x2="78.3" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="78.3" y1="0" x2="78.9" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>MX26L6420
   16-BIT</text>
<text>CLK - PE3
EXP - PG5
PA6 - PA6
PAR - PJ0


GND - GND
A11 - PK3
A10 - PK2
A9 - PK1
A8 - PK0
A7 - PF7
A6 - PF6
A5 - PF5
A4 - PF4
A3 - PF3
A2 - PF2
A1 - PF1
A0 - PF0
IRQ - PH4
D0 - PC0
D1 - PC1
D2 - PC2
D3 - PC3
RD - PH6
C1 - CIC
RIN - CIC
RST - PH0
VCC - VCC


PA0 - PA0
PA2 - PA2
PA4 - PA4
LA - NC</text>
<text>WRM - PE4
REF - PE5
PA7 - PA7
PAW - PJ1 


GND - GND
A12 - PK4
A13 - PK5
A14 - PK6
A15 - PK7
BA0 - PL0
BA1 - PL1
BA2 - PL2
BA3 - PL3
BA4 - PL4
BA5 - PL5
BA6 - PL6
BA7 - PL7
CS - PH3
D4 - PC4
D5 - PC5
D6 - PC6
D7 - PC7
WR - PH5
C0 - CIC
CIC - CIC
CPU - PH1
VCC - VCC


PA1 - PA1
PA3 - PA3
PA5 - PA5
RA - NC</text>
<text>A20
A19
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
WE
GND
D15
D7
D14
D6
D13
D5
D12
D4
VCC</text>
<text>A21
A18
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
CE
GND
OE
D0
D8
D1
D9
D2
D10
D3
D11</text>
</plain>
<libraries>
<library name="snes_cart_mod3">
<description>&lt;b&gt;SNES Cartridge Part Library&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Contains board outlines and common chips used in Super Nintendo game cartridges.
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;MaskROM
&lt;li&gt;SRAM
&lt;li&gt;Address Decoder
&lt;li&gt;Lockout chip
&lt;/ul&gt;
Also contains many chips used in reproduction cartridges.
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Flash ROM
&lt;li&gt;SuperCIC lockout chip clone
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by qwertymodo&lt;/author&gt;&lt;p&gt;

Additional parts added by magno:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;32Mbit UV EPROM
&lt;li&gt;Various 74XXX decoders
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;
Email: qwertymodo@gmail.com</description>
<packages>
<package name="44-PDIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="snes_cart_mod4">
<description>&lt;b&gt;SNES Cartridge Part Library&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Contains board outlines and common chips used in Super Nintendo game cartridges.
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;MaskROM
&lt;li&gt;SRAM
&lt;li&gt;Address Decoder
&lt;li&gt;Lockout chip
&lt;/ul&gt;
Also contains many chips used in reproduction cartridges.
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Flash ROM
&lt;li&gt;SuperCIC lockout chip clone
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by qwertymodo&lt;/author&gt;&lt;p&gt;

Additional parts added by magno:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;32Mbit UV EPROM
&lt;li&gt;Various 74XXX decoders
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;
Email: qwertymodo@gmail.com</description>
<packages>
<package name="CART-EXP-PINS-LONG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="16-BIT" library="snes_cart_mod3" package="44-PDIP" value="44-PDIP36+12"/>
<element name="U$1" library="snes_cart_mod4" package="CART-EXP-PINS-LONG" value="CART-EXP-EDGE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="DQ0">
<contactref element="16-BIT" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DQ1">
<contactref element="16-BIT" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DQ2">
<contactref element="16-BIT" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DQ7">
<contactref element="16-BIT" pad="30"/>
<contactref element="U$1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="DQ6">
<contactref element="16-BIT" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="DQ5">
<contactref element="16-BIT" pad="26"/>
<contactref element="U$1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="DQ4">
<contactref element="16-BIT" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="DQ3">
<contactref element="16-BIT" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="DQ8">
<contactref element="16-BIT" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="DQ10">
<contactref element="16-BIT" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="DQ12">
<contactref element="16-BIT" pad="25"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DQ9">
<contactref element="16-BIT" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="DQ11">
<contactref element="16-BIT" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="DQ13">
<contactref element="16-BIT" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="DQ14">
<contactref element="16-BIT" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DQ15">
<contactref element="16-BIT" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="REFRESH">
<contactref element="U$1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="CICCLK">
<contactref element="U$1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="WR">
<contactref element="U$1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="A23">
<contactref element="U$1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="CART">
<contactref element="U$1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="16-BIT" pad="38"/>
<contactref element="U$1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="16-BIT" pad="37"/>
<contactref element="U$1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="16-BIT" pad="36"/>
<contactref element="U$1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="16-BIT" pad="35"/>
<contactref element="U$1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="16-BIT" pad="34"/>
<contactref element="U$1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="16-BIT" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="16-BIT" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="16-BIT" pad="43"/>
<contactref element="U$1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="16-BIT" pad="44"/>
<contactref element="U$1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="A21">
<contactref element="U$1" pad="46"/>
<contactref element="16-BIT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A22">
<contactref element="U$1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="16-BIT" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="16-BIT" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="WE">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="16-BIT" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="16-BIT" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="16-BIT" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="16-BIT" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="16-BIT" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="16-BIT" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="16-BIT" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="16-BIT" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="16-BIT" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="16-BIT" pad="42"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="16-BIT" pad="41"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="16-BIT" pad="40"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="16-BIT" pad="39"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="16-BIT" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="16-BIT" pad="13"/>
<contactref element="16-BIT" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="36"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
