<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.5" y1="0" x2="30.5" y2="46" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="30.5" y1="46" x2="-0.5" y2="46" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.5" y1="0" x2="30.5" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.5" y1="46" x2="-0.5" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>GND
MISO
SCK
MOSI
CS
5V
3V3
GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="cartreadershield">
<description>Generated from &lt;b&gt;Snes_Cart_Reader_Mega_Shield_v7.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
<package name="PIC16F630">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT402-1&lt;br&gt;
Source: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74ABT125.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="06132">
</package>
</packages>
</library>
<library name="!sanni">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SDCARD" library="cartreadershield" package="2X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="74xx-eu" package="TSSOP14" value="74LVC125A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="3.3KOhm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="3.3KOhm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="3.3KOhm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="3.3KOhm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="06132" value="SDMMC06132"/>
<element name="U1" library="!sanni" package="SOT223" value="AMS1117-3V3">
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SDCARD" pad="1"/>
<contactref element="SDCARD" pad="2"/>
<contactref element="SDCARD" pad="15"/>
<contactref element="SDCARD" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="GP"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$239">
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="SDCARD" pad="3"/>
<contactref element="SDCARD" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AVR_CS">
<contactref element="SDCARD" pad="7"/>
<contactref element="SDCARD" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AVR_SCK">
<contactref element="SDCARD" pad="11"/>
<contactref element="SDCARD" pad="12"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AVR_MOSI">
<contactref element="SDCARD" pad="9"/>
<contactref element="SDCARD" pad="10"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AVR_MISO">
<contactref element="SDCARD" pad="13"/>
<contactref element="SDCARD" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SDCARD" pad="5"/>
<contactref element="SDCARD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_CLK">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_DO">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_DI">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
