<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;cartreader.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="MD-CART_SLOT">
<description>&lt;b&gt;HEADER&lt;/b&gt; - 0.1"&lt;p&gt;
vertical, latching</description>
</package>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SWITCH-SPDT-2MM">
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD_5.2MM">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST - SMD, 5.2mm Square&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/Buttons/SMD-Button.pdf"&gt;Dimensional Drawing&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="1X06-CLEANBIG">
</package>
<package name="1X04-CLEANSMALL">
</package>
<package name="GBA-SLOT-B">
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/9">
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="0309/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 10mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="0309V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0411/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="0411V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 3.81 mm</description>
</package>
<package name="0414/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="0414V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0617/17">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 17.5 mm</description>
</package>
<package name="0617/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="0617V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0805-THM">
</package>
<package name="0805-THM-7">
</package>
<package name="0922/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0922, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="0922V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0922, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C025-030X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C025-040X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 4 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C025-050X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C025-060X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 6 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C025_050-024X070">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm + 5 mm, outline 2.4 x 7 mm</description>
</package>
<package name="C025_050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025_050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025_050-045X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025_050-055X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-045X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-050X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-055X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-075X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050H075X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Horizontal, grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
<package name="C075-042X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 4.2 x 10.3 mm</description>
</package>
<package name="C075-052X106">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 5.2 x 10.6 mm</description>
</package>
<package name="C075-063X106">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 6.3 x 10.6 mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C102-054X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 5.4 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C102-064X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 6.4 x 13.3 mm</description>
</package>
<package name="C102_152-062X184">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm + 15.2 mm, outline 6.2 x 18.4 mm</description>
</package>
<package name="C150-054X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="C150-064X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 6.4 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="C150-072X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 7.2 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="C150-084X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 8.4 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="C150-091X182">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 9.1 x 18.2 mm</description>
</package>
<package name="C225-062X268">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.5 mm, outline 6.2 x 26.8 mm</description>
</package>
<package name="C225-074X268">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.5 mm, outline 7.4 x 26.8 mm</description>
</package>
<package name="C225-087X268">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.5 mm, outline 8.7 x 26.8 mm</description>
</package>
<package name="C225-108X268">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.5 mm, outline 10.8 x 26.8 mm</description>
</package>
<package name="C225-113X268">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.5 mm, outline 11.3 x 26.8 mm</description>
</package>
<package name="C275-093X316">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 27.5 mm, outline 9.3 x 31.6 mm</description>
</package>
<package name="C275-113X316">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 27.5 mm, outline 11.3 x 31.6 mm</description>
</package>
<package name="C275-134X316">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 27.5 mm, outline 13.4 x 31.6 mm</description>
</package>
<package name="C275-154X316">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 27.5 mm, outline 15.4 x 31.6 mm</description>
</package>
<package name="C275-173X316">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 27.5 mm, outline 17.3 x 31.6 mm</description>
</package>
<package name="C275-205X316">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 27.5 mm, outline 20.5 x 31.6 mm</description>
</package>
<package name="C325-137X374">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 32.5 mm, outline 13.7 x 37.4 mm</description>
</package>
<package name="C325-162X374">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 32.5 mm, outline 16.2 x 37.4 mm</description>
</package>
<package name="C325-182X374">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 32.5 mm, outline 18.2 x 37.4 mm</description>
</package>
<package name="C375-155X418">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 37.5 mm, outline 15.5 x 41.8 mm</description>
</package>
<package name="C375-192X418">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 37.5 mm, outline 19.2 x 41.8 mm</description>
</package>
<package name="C375-203X418">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 37.5 mm, outline 20.3 x 41.8 mm</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0402K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0204 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1005</description>
</package>
<package name="C0504">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="C1005">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1210K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1210 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3225</description>
</package>
<package name="C1310">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1608">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1812">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1812K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1812 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 4532</description>
</package>
<package name="C1825">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1825K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1825 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 4564</description>
</package>
<package name="C2012">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C2220K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 2220 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 5650</description>
</package>
<package name="C2225K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 2225 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 5664</description>
</package>
<package name="C3216">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C3225">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C4532">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C4564">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="M1406">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.12 W</description>
</package>
<package name="M2012">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="M2309">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="M3216">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="M3516">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.12 W</description>
</package>
<package name="M5923">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0102AX">
<description>&lt;b&gt;Mini MELF 0102 Axial&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0102R">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC2211&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0102W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC2211&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0204R">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC3715&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0204W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC3715&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0207R">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC6123&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0207W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC6123&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="P0613/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0613, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="P0613V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0613, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="P0817V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 6.35 mm</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R1005">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R1210">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1210W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R2010">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R2010W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R2012">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R2012W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R2512">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R2512W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R3216">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R3216W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R3225">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R3225W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R5025">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R5025W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R6332">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R6332W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="RDH/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type RDH, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="V234/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V234, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="V235/17">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V235, grid 17.78 mm</description>
</package>
<package name="V526-0">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V526-0, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
<package name="2X08/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="2X08M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="2X08SMD">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 SMD</description>
</package>
<package name="2X08SMD/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="2X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X18/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CLOCKGEN">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
<package name="MICROMATCH-16">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 16 &lt;/b&gt; 8-215464-6 / 1-215464-6&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
<package name="OLED_I2C">
</package>
<package name="PIC12F629">
</package>
<package name="PIC16F630">
</package>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ_2W">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="N64-CART_SLOT_4">
</package>
<package name="SNESCART_CONN_CLONE">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="78ADJ">
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="OUT@1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MD-CART_SLOT">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="20"/>
<pin name="30"/>
<pin name="32"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="AS"/>
<pin name="ASEL"/>
<pin name="CB12"/>
<pin name="CB21"/>
<pin name="CPUCLK"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="OE"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="SYSCLK"/>
<pin name="TIME"/>
<pin name="VCC1"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="WRH"/>
<pin name="WRL"/>
</symbol>
<symbol name="PAD">
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-MOMENTARY-2">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;</description>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-SPDT-2MM">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="SHIELD" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="1X6">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="1X4">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="GBA-SLOT">
<pin name="/CS_RAM"/>
<pin name="/CS_ROM"/>
<pin name="/RD"/>
<pin name="/WR"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="IRQ"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="FR-A4L">
<description>&lt;h3&gt;Schematic Frame - A4L - European Format&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Standard A4 size frame in Landscape&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Devices using:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;FRAME-A4L&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</symbol>
<symbol name="C-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CLOCKGEN">
<pin name="CLK0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="SCL" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VIN" direction="pwr" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="OLED_I2C">
<pin name="GND"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="PIC12F629_SIMPLE">
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO5"/>
</symbol>
<symbol name="PIC16F630_SIMPLE">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="C0"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X8">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINH2X18">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="13" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="14" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="15" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="16" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="17" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="18" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="19" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="20" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="21" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="22" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="23" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="24" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="25" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="26" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="27" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="28" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="29" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="30" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="31" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="32" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="33" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="34" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="35" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="36" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD8">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD10">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWR">
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="SJ_2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CART_PWR">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="N64-CART_SLOT_4">
<pin name="!COLD_RESET"/>
<pin name="/READ"/>
<pin name="/WRITE"/>
<pin name="1.6MHZ_CLK"/>
<pin name="12V"/>
<pin name="12V2"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="ALEH"/>
<pin name="ALEL"/>
<pin name="CIC_TO_PIF"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="GND7"/>
<pin name="GND8"/>
<pin name="GND9"/>
<pin name="GND10"/>
<pin name="GND11"/>
<pin name="LAUDIO"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NMI_R4300"/>
<pin name="PIF_TO_CIC"/>
<pin name="R4300_CLK"/>
<pin name="RAUDIO"/>
<pin name="S_DAT"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCC1"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="VCC3"/>
<pin name="VIDEO_CLK"/>
</symbol>
<symbol name="SNESCART_CONN">
<pin name="/CS"/>
<pin name="/IRQ"/>
<pin name="/PARD"/>
<pin name="/PAWR"/>
<pin name="/RD"/>
<pin name="/RESET"/>
<pin name="/WR"/>
<pin name="/WRAM"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="CIC_P1"/>
<pin name="CIC_P2"/>
<pin name="CIC_P6"/>
<pin name="CIC_P7"/>
<pin name="CPU_CLK"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="EXPAND"/>
<pin name="LINE_L"/>
<pin name="LINE_R"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="REFRESH"/>
<pin name="SYS_CLK"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MD-CART_SLOT" prefix="P">
<description>&lt;b&gt;Cartridge Connector&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MD-CART_SLOT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MD-CART_SLOT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ASEL" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CB12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CB21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CPUCLK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SYSCLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TIME" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="WRH" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="WRL" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOMENTARY-SWITCH-SPST" prefix="S">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Variants&lt;/h4&gt;
&lt;h5&gt;PTH-12MM - 12mm square, through-hole&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/9190"&gt;Momentary Pushbutton Switch - 12mm Square&lt;/a&gt; (COM-09190)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;PTH-6.0MM, PTH-6.0MM-KIT - 6.0mm square, through-hole&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/97"&gt;Mini Pushbutton Switch&lt;/a&gt; (COM-00097)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;KIT package intended for soldering kit's - only one side of pads' copper is exposed.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;PTH-RIGHT-ANGLE-KIT - Right-angle, through-hole&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/10791"&gt;Right Angle Tactile Button&lt;/a&gt; - Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/11734"&gt;
SparkFun BigTime Watch Kit&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-12MM - 12mm square, surface-mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/12993"&gt;Tactile Button - SMD (12mm)&lt;/a&gt; (COM-12993)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/11888"&gt;SparkFun PicoBoard&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-4.5MM - 4.5mm Square Trackball Switch&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/13169"&gt;SparkFun Blackberry Trackballer Breakout&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-4.6MMX2.8MM -  4.60mm x 2.80mm, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/13664"&gt;SparkFun SAMD21 Mini Breakout&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-5.2MM, SMD-5.2-REDUNDANT - 5.2mm square, surface-mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/8720"&gt;Mini Pushbutton Switch - SMD&lt;/a&gt; (COM-08720)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/11114"&gt;Arduino Pro Mini&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;REDUNDANT package connects both switch circuits together&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-6.0X3.5MM - 6.0 x 3.5mm, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/8229"&gt;Momentary Reset Switch SMD&lt;/a&gt; (COM-08229)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-6.2MM-TALL - 6.2mm square, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/12992"&gt;Tactile Button - SMD (6mm)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/12651"&gt;SparkFun Digital Sandbox&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-RIGHT-ANGLE - Right-angle, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/13036"&gt;SparkFun Block for Intel® Edison - Arduino&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-MOMENTARY-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMD-5.2MM" package="TACTILE_SWITCH_SMD_5.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="SWCH-08247"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-08720"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-AMS1117" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulator LM1117&lt;/b&gt;
Standard adjustable voltage regulator but in SMD form. Spark Fun Electronics SKU : COM-00595</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="78ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT223" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-SOLDER_PAD" prefix="PAD" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD1,27-2,54">
<connects>
<connect gate="1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SWITCH-SPDT-2MM" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SPDT Switch&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Simple slide switch, Spark Fun Electronics SKU : COM-00102&lt;br&gt;
DPDT SMT slide switch, AYZ0202, SWCH-08179</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SWITCH-SPDT-2MM"/>
</gates>
<devices>
<device name="PTH" package="SWITCH-SPDT-2MM">
<connects>
<connect gate="1" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="P" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="SHIELD" pad="P$1 P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="SWCH-08261"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THT-PINHEADER_1X6" prefix="CN">
<description>3-pin connector</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1X6"/>
</gates>
<devices>
<device name="-CLEANBIG" package="1X06-CLEANBIG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GBA-SLOT-B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GBA-SLOT"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMD" package="GBA-SLOT-B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS_RAM" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS_ROM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="/RD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="/WR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="32 SHIELD_3 SHIELD_4"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THT-PINHEADER_1X4_2MM" prefix="CN">
<description>3-pin connector</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1X4"/>
</gates>
<devices>
<device name="-CLEANBIG" package="1X04-CLEANSMALL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FRAME-A4L" prefix="FRAME">
<description>&lt;h3&gt;Schematic Frame - A4L - European Format&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Standard A4 size frame in Landscape&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FR-A4L"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C-US" prefix="C" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;CAPACITOR&lt;/B&gt;, American symbol</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="025-024X044" package="C025-024X044">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025-025X050" package="C025-025X050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025-030X050" package="C025-030X050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025-040X050" package="C025-040X050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025-050X050" package="C025-050X050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025-060X050" package="C025-060X050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025_050-025X075" package="C025_050-025X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025_050-035X075" package="C025_050-035X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025_050-045X075" package="C025_050-045X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="025_050-055X075" package="C025_050-055X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-024X044" package="C050-024X044">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-025X075" package="C050-025X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-030X075" package="C050-030X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-035X075" package="C050-035X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-045X075" package="C050-045X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-050X075" package="C050-050X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-055X075" package="C050-055X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050-075X075" package="C050-075X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="050H075X075" package="C050H075X075">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="075-032X103" package="C075-032X103">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="075-042X103" package="C075-042X103">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="075-052X106" package="C075-052X106">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="075-063X106" package="C075-063X106">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="102-043X133" package="C102-043X133">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="102-054X133" package="C102-054X133">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="102-064X133" package="C102-064X133">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="102_152-062X184" package="C102_152-062X184">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150-054X183" package="C150-054X183">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150-064X183" package="C150-064X183">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150-072X183" package="C150-072X183">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150-084X183" package="C150-084X183">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150-091X182" package="C150-091X182">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="225-062X268" package="C225-062X268">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="225-074X268" package="C225-074X268">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="225-087X268" package="C225-087X268">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="225-108X268" package="C225-108X268">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="225-113X268" package="C225-113X268">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="275-093X316" package="C275-093X316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="275-113X316" package="C275-113X316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="275-134X316" package="C275-134X316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="275-154X316" package="C275-154X316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="275-173X316" package="C275-173X316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="275-205X316" package="C275-205X316">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="325-137X374" package="C325-137X374">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="325-162X374" package="C325-162X374">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="325-182X374" package="C325-182X374">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="375-155X418" package="C375-155X418">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="375-192X418" package="C375-192X418">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="375-203X418" package="C375-203X418">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C025_050-024X070" package="C025_050-024X070">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C0402" package="C0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C0402K" package="C0402K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C0504" package="C0504">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C0603" package="C0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C0603K" package="C0603K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C0805" package="C0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C0805K" package="C0805K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1005" package="C1005">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1206" package="C1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1206K" package="C1206K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1210" package="C1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1210K" package="C1210K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1310" package="C1310">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1608" package="C1608">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1812" package="C1812">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1812K" package="C1812K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1825" package="C1825">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C1825K" package="C1825K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C2012" package="C2012">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C2220K" package="C2220K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C2225K" package="C2225K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C3216" package="C3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C3225" package="C3225">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C4532" package="C4532">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C4564" package="C4564">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R-US_" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;RESISTOR&lt;/B&gt;, American symbol</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="0204/2V" package="0204V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0204/5" package="0204/5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0204/7" package="0204/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/2V" package="0207/2V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/5V" package="0207/5V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/7" package="0207/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/9" package="0207/9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/10" package="0207/10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/12" package="0207/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/15" package="0207/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0309/10" package="0309/10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0309/12" package="0309/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0309/V" package="0309V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0411/3V" package="0411V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0411/12" package="0411/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0411/15" package="0411/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0414/5V" package="0414V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0414/15" package="0414/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0613/5V" package="P0613V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0613/15" package="P0613/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0617/5V" package="0617V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0617/17" package="0617/17">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0617/22" package="0617/22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0817/7V" package="P0817V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0817/22" package="P0817/22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0922/22" package="0922/22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0922V" package="0922V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FLIPFLOP" package="0805-THM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FLIPFLOP7" package="0805-THM-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M0805" package="M0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M1206" package="M1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M1406" package="M1406">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M2012" package="M2012">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M2309" package="M2309">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M3216" package="M3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M3516" package="M3516">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M5923" package="M5923">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0102AX" package="MINI_MELF-0102AX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0102R" package="MINI_MELF-0102R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0102W" package="MINI_MELF-0102W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0204R" package="MINI_MELF-0204R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0204W" package="MINI_MELF-0204W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0207R" package="MINI_MELF-0207R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0207W" package="MINI_MELF-0207W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0402" package="R0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0603" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0805" package="R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0805W" package="R0805W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1005" package="R1005">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1206W" package="R1206W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1210" package="R1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1210W" package="R1210W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2010" package="R2010">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2010W" package="R2010W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2012" package="R2012">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2012W" package="R2012W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2512" package="R2512">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2512W" package="R2512W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3216" package="R3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3216W" package="R3216W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3225" package="R3225">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3225W" package="R3225W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R5025" package="R5025">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R5025W" package="R5025W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R6332" package="R6332">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R6332W" package="R6332W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RDH/15" package="RDH/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V234/12" package="V234/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V235/17" package="V235/17">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V526-0" package="V526-0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CLOCKGEN" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="CLOCKGEN"/>
</gates>
<devices>
<device name="_2.54" package="CLOCKGEN">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SCL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SDA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OLED_I2C" prefix="CN">
<description>4-pin connector</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OLED_I2C"/>
</gates>
<devices>
<device name="-CLEANBIG" package="OLED_I2C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIC12F629_SIMPLE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC12F629_SIMPLE"/>
<gate name="G$2" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PIC12F629">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIC16F630_SIMPLE" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC16F630_SIMPLE"/>
<gate name="G$2" symbol="PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PIC16F630">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X8" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X08">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X10_ARD" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X10">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="1X10/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X8" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X8"/>
</gates>
<devices>
<device name="_2.00" package="2X08M">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_2.54" package="2X08">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_2.54-90°" package="2X08/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_2.54-SMD" package="2X08SMD">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_2.54-SMD-90°" package="2X08SMD/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_MICROMATCH" package="MICROMATCH-16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-2X18" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X18"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X18">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="2X18/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SJ2W" prefix="SJ" uservalue="yes">
<description>SMD solder &lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SJ_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SJ_2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="SJ_2W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="N64-CART_SLOT_4">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N64-CART_SLOT_4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="N64-CART_SLOT_4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!COLD_RESET" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="/READ" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="/WRITE" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="1.6MHZ_CLK" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="12V" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="12V2" pad="P38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="P32"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="P36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="P37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="P40"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="P41"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="ALEH" pad="P35"/>
<connect gate="G$1" pin="ALEL" pad="P33"/>
<connect gate="G$1" pin="CIC_TO_PIF" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND10" pad="P48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND11" pad="P50"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND9" pad="P47"/>
<connect gate="G$1" pin="LAUDIO" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="P39"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI_R4300" pad="P45"/>
<connect gate="G$1" pin="PIF_TO_CIC" pad="P43"/>
<connect gate="G$1" pin="R4300_CLK" pad="P44"/>
<connect gate="G$1" pin="RAUDIO" pad="P49"/>
<connect gate="G$1" pin="S_DAT" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="P42"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3" pad="P34"/>
<connect gate="G$1" pin="VIDEO_CLK" pad="P46"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SNESCART_CONN_CLONE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SNESCART_CONN"/>
<gate name="G$2" symbol="CART_PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNESCART_CONN_CLONE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="/IRQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="/PARD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="/PAWR" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="/RD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="/WR" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="/WRAM" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="78" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="77" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="68" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CIC_P1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CIC_P2" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="CIC_P6" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="CIC_P7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CPU_CLK" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="70" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="71" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="73" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="EXPAND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_L" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_R" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="REFRESH" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="SYS_CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="GND@1" pad="84"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC@1" pad="83"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
