<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;sms_adapter.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD_5.2MM">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST - SMD, 5.2mm Square&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/Buttons/SMD-Button.pdf"&gt;Dimensional Drawing&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SMS_PINS">
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/9">
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="0207/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 15mm</description>
</package>
<package name="0309/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 10mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="0309V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0411/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="0411V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 3.81 mm</description>
</package>
<package name="0414/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="0414V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0617/17">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 17.5 mm</description>
</package>
<package name="0617/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="0617V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0617, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0805-THM">
</package>
<package name="0805-THM-7">
</package>
<package name="0922/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0922, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="0922V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0922, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="M1406">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.12 W</description>
</package>
<package name="M2012">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="M2309">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="M3216">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="M3516">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.12 W</description>
</package>
<package name="M5923">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0102AX">
<description>&lt;b&gt;Mini MELF 0102 Axial&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0102R">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC2211&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0102W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC2211&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0204R">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC3715&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0204W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC3715&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0207R">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC6123&lt;/b&gt; Reflow Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="MINI_MELF-0207W">
<description>&lt;b&gt;CECC Size RC6123&lt;/b&gt; Wave Soldering&lt;p&gt;
source Beyschlag</description>
</package>
<package name="P0613/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0613, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="P0613V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0613, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="P0817V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 6.35 mm</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R1005">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R1210">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1210W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R2010">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R2010W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R2012">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R2012W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R2512">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R2512W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R3216">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R3216W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R3225">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R3225W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R5025">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R5025W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="R6332">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R6332W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip, wave soldering</description>
</package>
<package name="RDH/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type RDH, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="V234/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V234, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="V235/17">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V235, grid 17.78 mm</description>
</package>
<package name="V526-0">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V526-0, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="MEGADRIVE-CART-CONNECTOR">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SWITCH-MOMENTARY-2">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;</description>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMS_PINS">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="BUSACK"/>
<pin name="BUSREQ"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="CLOCK"/>
<pin name="CONT"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="HALT"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="IOREQ"/>
<pin name="JREAD"/>
<pin name="JYDS"/>
<pin name="M0-7"/>
<pin name="M1"/>
<pin name="M8-B"/>
<pin name="MC-F"/>
<pin name="MREQ"/>
<pin name="NMI"/>
<pin name="RD"/>
<pin name="REFRESH"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="WAIT"/>
<pin name="WR"/>
</symbol>
<symbol name="R-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MEGADRIVE-CART-CONNECTOR_LABELS">
<description>Mega Drive 2x32 Pin Cartridge Connector</description>
<pin name="!AS"/>
<pin name="!ASEL!/CB26"/>
<pin name="!CART/CHECK"/>
<pin name="!CAS0/OE-ROM"/>
<pin name="!CAS2!/CB21"/>
<pin name="!CE0/CS-ROM"/>
<pin name="!DTACK"/>
<pin name="!HSYNC"/>
<pin name="!LWR/WRL"/>
<pin name="!M3/TST2"/>
<pin name="!MRES!/AUDIO"/>
<pin name="!TIME!/CB31"/>
<pin name="!UWR/WRH"/>
<pin name="!VRES/RESET"/>
<pin name="!VSYNC"/>
<pin name="!YS!/CB12"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="EDCLK/SYSCLK2"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="SL1"/>
<pin name="SR1"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="VCLK/CPUCLK"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MOMENTARY-SWITCH-SPST" prefix="S">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Variants&lt;/h4&gt;
&lt;h5&gt;PTH-12MM - 12mm square, through-hole&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/9190"&gt;Momentary Pushbutton Switch - 12mm Square&lt;/a&gt; (COM-09190)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;PTH-6.0MM, PTH-6.0MM-KIT - 6.0mm square, through-hole&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/97"&gt;Mini Pushbutton Switch&lt;/a&gt; (COM-00097)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;KIT package intended for soldering kit's - only one side of pads' copper is exposed.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;PTH-RIGHT-ANGLE-KIT - Right-angle, through-hole&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/10791"&gt;Right Angle Tactile Button&lt;/a&gt; - Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/11734"&gt;
SparkFun BigTime Watch Kit&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-12MM - 12mm square, surface-mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/12993"&gt;Tactile Button - SMD (12mm)&lt;/a&gt; (COM-12993)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/11888"&gt;SparkFun PicoBoard&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-4.5MM - 4.5mm Square Trackball Switch&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/13169"&gt;SparkFun Blackberry Trackballer Breakout&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-4.6MMX2.8MM -  4.60mm x 2.80mm, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/13664"&gt;SparkFun SAMD21 Mini Breakout&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-5.2MM, SMD-5.2-REDUNDANT - 5.2mm square, surface-mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/8720"&gt;Mini Pushbutton Switch - SMD&lt;/a&gt; (COM-08720)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/11114"&gt;Arduino Pro Mini&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;REDUNDANT package connects both switch circuits together&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-6.0X3.5MM - 6.0 x 3.5mm, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/8229"&gt;Momentary Reset Switch SMD&lt;/a&gt; (COM-08229)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-6.2MM-TALL - 6.2mm square, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/12992"&gt;Tactile Button - SMD (6mm)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/12651"&gt;SparkFun Digital Sandbox&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h5&gt;SMD-RIGHT-ANGLE - Right-angle, surface mount&lt;/h5&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Used on &lt;a href="https://www.sparkfun.com/products/13036"&gt;SparkFun Block for Intel® Edison - Arduino&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-MOMENTARY-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SMD-5.2MM" package="TACTILE_SWITCH_SMD_5.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="SWCH-08247"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-08720"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMS-CART_PINS">
<gates>
<gate name="_SIGNAL" symbol="SMS_PINS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMS_PINS">
<connects>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A0" pad="P25"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A1" pad="P26"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A10" pad="P12"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A11" pad="P10"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A12" pad="P33"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A13" pad="P7"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A14" pad="P6"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A15" pad="P36"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A2" pad="P27"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A3" pad="P28"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A4" pad="P29"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A5" pad="P30"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A6" pad="P31"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A7" pad="P32"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A8" pad="P8"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="A9" pad="P9"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="BUSACK" pad="P45"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="BUSREQ" pad="P44"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="CE" pad="P13"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="CLOCK" pad="P47"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="CONT" pad="P34"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D0" pad="P24"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D1" pad="P23"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D2" pad="P22"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D3" pad="P18"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D4" pad="P17"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D5" pad="P16"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D6" pad="P15"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="D7" pad="P14"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="GND" pad="P19"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="GND2" pad="P21"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="GND3" pad="P20"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="HALT" pad="P40"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="INT" pad="P42"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="IOREQ" pad="P38"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="JREAD" pad="P48"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="JYDS" pad="P43"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="M0-7" pad="P11"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="M1" pad="P37"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="M8-B" pad="P5"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="MC-F" pad="P49"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="MREQ" pad="P3"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="NMI" pad="P50"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="RD" pad="P4"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="REFRESH" pad="P39"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="RESET" pad="P46"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="VCC" pad="P1"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="VCC2" pad="P35"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="WAIT" pad="P41"/>
<connect gate="_SIGNAL" pin="WR" pad="P2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R-US_" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;RESISTOR&lt;/B&gt;, American symbol</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="0204/2V" package="0204V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0204/5" package="0204/5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0204/7" package="0204/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/2V" package="0207/2V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/5V" package="0207/5V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/7" package="0207/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/9" package="0207/9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/10" package="0207/10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/12" package="0207/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0207/15" package="0207/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0309/10" package="0309/10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0309/12" package="0309/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0309/V" package="0309V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0411/3V" package="0411V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0411/12" package="0411/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0411/15" package="0411/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0414/5V" package="0414V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0414/15" package="0414/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0613/5V" package="P0613V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0613/15" package="P0613/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0617/5V" package="0617V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0617/17" package="0617/17">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0617/22" package="0617/22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0817/7V" package="P0817V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0817/22" package="P0817/22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0922/22" package="0922/22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0922V" package="0922V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FLIPFLOP" package="0805-THM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FLIPFLOP7" package="0805-THM-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M0805" package="M0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M1206" package="M1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M1406" package="M1406">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M2012" package="M2012">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M2309" package="M2309">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M3216" package="M3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M3516" package="M3516">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M5923" package="M5923">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0102AX" package="MINI_MELF-0102AX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0102R" package="MINI_MELF-0102R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0102W" package="MINI_MELF-0102W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0204R" package="MINI_MELF-0204R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0204W" package="MINI_MELF-0204W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0207R" package="MINI_MELF-0207R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MELF0207W" package="MINI_MELF-0207W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0402" package="R0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0603" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0805" package="R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R0805W" package="R0805W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1005" package="R1005">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1206W" package="R1206W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1210" package="R1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R1210W" package="R1210W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2010" package="R2010">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2010W" package="R2010W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2012" package="R2012">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2012W" package="R2012W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2512" package="R2512">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R2512W" package="R2512W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3216" package="R3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3216W" package="R3216W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3225" package="R3225">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R3225W" package="R3225W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R5025" package="R5025">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R5025W" package="R5025W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R6332" package="R6332">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R6332W" package="R6332W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RDH/15" package="RDH/15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V234/12" package="V234/12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V235/17" package="V235/17">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V526-0" package="V526-0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MEGADRIVE-CART-CONNECTOR-ORDERED">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MEGADRIVE-CART-CONNECTOR_LABELS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MEGADRIVE-CART-CONNECTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AS" pad="B18"/>
<connect gate="G$1" pin="!ASEL!/CB26" pad="B26"/>
<connect gate="G$1" pin="!CART/CHECK" pad="B32"/>
<connect gate="G$1" pin="!CAS0/OE-ROM" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="!CAS2!/CB21" pad="B21"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE0/CS-ROM" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="!DTACK" pad="B20"/>
<connect gate="G$1" pin="!HSYNC" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="!LWR/WRL" pad="B28"/>
<connect gate="G$1" pin="!M3/TST2" pad="B30"/>
<connect gate="G$1" pin="!MRES!/AUDIO" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="!TIME!/CB31" pad="B31"/>
<connect gate="G$1" pin="!UWR/WRH" pad="B29"/>
<connect gate="G$1" pin="!VRES/RESET" pad="B27"/>
<connect gate="G$1" pin="!VSYNC" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="!YS!/CB12" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="A20"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="A23"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="A27"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="A30"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="B25"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="B24"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="B23"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="B22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="A26"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="A29"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="A28"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="A25"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="A22"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="A19"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="A21"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="A24"/>
<connect gate="G$1" pin="EDCLK/SYSCLK2" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="A18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="A32"/>
<connect gate="G$1" pin="SL1" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="SR1" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="A31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCLK/CPUCLK" pad="B19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
