Sollte eine Firmware Reset NDS-Datei passend zu Ihrer Flashcard in dem Ordner vorhanden sein,
so haben Sie die möglichkeit, aus MoonShell2 direkt in Ihre Firmware zurück zu springen.

Die arbeiten an der komplexen Struktur von MoonShell wurden eingestellt. Die MSE Struktur wird nicht im VRAM behalten.
Es wird lediglich die Datei 'flashcartname.nds' aufgerufen. Der Name der Flashcard sollte sich an der eindeutigen DLDI ID orientieren (zB M3DS.nds für M3 DS Real).

Beispiele:
SCDS.nds => für SuperCard DS One
CEVO.nds => für CycloDS
DLMS.nds => für DSLink
R4TF.nds => für R4

~Übersetzt von Falco