<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6" y1="0" x2="66" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>5</text>
<text>27</text>
<text>58</text>
<text>36</text>
<wire x1="66" y1="0" x2="66" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="10.5" x2="6" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>WE</text>
<text>RST</text>
<text>A20</text>
<text>WE</text>
<wire x1="66" y1="10.5" x2="72" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="10.5" x2="0" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.5" x2="0" y2="49.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.5" x2="72" y2="49.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="72" y1="49.5" x2="72" y2="10.5" width="0.254" layer="20"/>
<text>TSOP48</text>
<text>TSOP4O</text>
<text>BACK</text>
<text>FRONT</text>
<text>SOP44</text>
<text>TSOP48</text>
<text>TSOP4O</text>
<text>SOP44</text>
<text>8-BIT  ZIF
 ADAPTER
</text>
<text>29F161O
29L3211
29LV16O</text>
<text>29LV32O
29LV64O
29GLO32</text>
<text>29FO16
29FO32
29FO33</text>
<text>SOP44</text>
<text>PIN1</text>
<text>PIN44</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="!sanni_mod2">
<packages>
<package name="SNESCART_PINS_LONG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!sanni">
<packages>
<package name="SMD-SWITCH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="!sanni_mod2" package="SNESCART_PINS_LONG" value="SNES-CART_PINS_LONG"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A20/WE" library="!sanni" package="SMD-SWITCH" value="SMD-SWITCH">
<attribute name="PROD_ID" value="SWCH-10651"/>
</element>
<element name="WE/RST" library="!sanni" package="SMD-SWITCH" value="SMD-SWITCH">
<attribute name="PROD_ID" value="SWCH-10651"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="36"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="22"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="22"/>
<contactref element="A20/WE" pad="P$4"/>
<contactref element="A20/WE" pad="P$3"/>
<contactref element="A20/WE" pad="P$2"/>
<contactref element="A20/WE" pad="P$1"/>
<contactref element="WE/RST" pad="P$4"/>
<contactref element="WE/RST" pad="P$3"/>
<contactref element="WE/RST" pad="P$2"/>
<contactref element="WE/RST" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="58"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="JP5" pad="12"/>
<contactref element="JP6" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="JP3" pad="24"/>
<contactref element="JP6" pad="21"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="24"/>
<contactref element="JP4" pad="24"/>
<contactref element="JP6" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="JP3" pad="23"/>
<contactref element="JP6" pad="22"/>
</signal>
<signal name="ADC4">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="JP3" pad="22"/>
<contactref element="JP5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="ADC5">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
<contactref element="JP3" pad="21"/>
<contactref element="JP5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP3" pad="20"/>
<contactref element="JP5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="JP3" pad="19"/>
<contactref element="JP5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ADC9">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ADC8">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="JP3" pad="18"/>
<contactref element="JP5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ADC10">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ADC11">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ADC12">
<contactref element="U$1" pad="37"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ADC13">
<contactref element="U$1" pad="38"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ADC14">
<contactref element="U$1" pad="39"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ADC15">
<contactref element="U$1" pad="40"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PH4">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="WE/RST" pad="S"/>
<contactref element="A20/WE" pad="O"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PH6">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="JP2" pad="23"/>
<contactref element="JP4" pad="23"/>
<contactref element="JP5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
<contactref element="JP4" pad="20"/>
<contactref element="JP6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
<contactref element="JP4" pad="18"/>
<contactref element="JP6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PH1">
<contactref element="U$1" pad="57"/>
<contactref element="JP2" pad="21"/>
<contactref element="JP4" pad="21"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="16"/>
<contactref element="JP6" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="U$1" pad="50"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="JP6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="U$1" pad="51"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="U$1" pad="52"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="JP6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="U$1" pad="53"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PL0">
<contactref element="U$1" pad="41"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PL1">
<contactref element="U$1" pad="42"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PL2">
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="JP3" pad="17"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PL3">
<contactref element="U$1" pad="44"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="16"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PL4">
<contactref element="U$1" pad="45"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PL5">
<contactref element="U$1" pad="46"/>
<contactref element="A20/WE" pad="S"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PH0">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="WE/RST" pad="O"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="JP5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PH3">
<contactref element="U$1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="WE/RST">
<contactref element="WE/RST" pad="P"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PL6">
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="A20/WE">
<contactref element="A20/WE" pad="P"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
