<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.9" y1="27.8" x2="50.9" y2="46.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.4" y1="47" x2="-50.4" y2="47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-50.9" y1="46.5" x2="-50.9" y2="26.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-50.9" y1="21.9" x2="-50.9" y2="-6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-44.1" y1="0" x2="-39.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-37.6" y1="0" x2="-32.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.25" y1="0" x2="37.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.55" y1="0" x2="44.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.9" y1="-6.5" x2="50.9" y2="20.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-32.25" y1="0" x2="-32.25" y2="-9.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-32.25" y1="-9.5" x2="-31.25" y2="-10.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-31.25" y1="-10.5" x2="31.25" y2="-10.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.25" y1="-10.5" x2="32.25" y2="-9.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.25" y1="-9.5" x2="32.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-50.9" y1="-6.5" x2="-44.1" y2="-6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-44.1" y1="-6.5" x2="-44.1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.1" y1="0" x2="44.1" y2="-6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.1" y1="-6.5" x2="50.9" y2="-6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.6" y1="0" x2="37.6" y2="-1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.6" y1="-1.5" x2="39.55" y2="-1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.55" y1="-1.5" x2="39.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-37.6" y1="0" x2="-37.6" y2="-1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-37.6" y1="-1.5" x2="-39.55" y2="-1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-39.55" y1="-1.5" x2="-39.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="-47.5" y="-3.25" drill="2"/>
<hole x="47.5" y="-3.25" drill="2"/>
<wire x1="50.9" y1="20.3" x2="49.4" y2="20.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.4" y1="20.3" x2="49.4" y2="26.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.4" y1="26.3" x2="46.9" y2="26.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.9" y1="26.3" x2="46.9" y2="27.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.9" y1="27.8" x2="50.9" y2="27.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-50.9" y1="21.9" x2="-49.4" y2="21.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-49.4" y1="21.9" x2="-49.4" y2="24.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-49.4" y1="24.9" x2="-46.9" y2="24.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-46.9" y1="24.9" x2="-46.9" y2="26.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-46.9" y1="26.4" x2="-50.9" y2="26.4" width="0" layer="20"/>
<text>SummerCart64</text>
<text>N64 FlashCart/DevKit</text>
<text>SummerCart64</text>
<text>N64 FlashCart/DevKit</text>
<text>HW version: 1.0a
Designed by Polprzewodnikowy</text>
<wire x1="-50.9" y1="46.5" x2="-50.4" y2="47" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="50.4" y1="47" x2="50.9" y2="46.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SummerCart64">
<packages>
<package name="EQFP144">
</package>
<package name="N64_EDGE">
<description>Footprint for Nintendo 64 cartridge edge connector.</description>
</package>
<package name="MICRO_SD">
</package>
<package name="MICRO_USB">
</package>
<package name="TSSOP8">
</package>
<package name="SO8_208MIL">
</package>
<package name="SO8_150MIL">
</package>
<package name="3.2X2.5_OSCILLATOR">
</package>
<package name="LQFP64">
</package>
<package name="218-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-micron">
<description>&lt;b&gt;MICRON Flash Memory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.micron.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="TSOP54-400">
<description>&lt;b&gt;54-Pin Plastic TSOP&lt;/b&gt; (400 mil)&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/256MSDRAM.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAY16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;plastic thin shrink small outline package; 14 leads; body width 4.4 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT402-1&lt;br&gt;
Source: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74ABT125.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FC-12M">
<description>&lt;b&gt;kHz RANGE CRYSTAL UNIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LOW PROFILE SMD&lt;b&gt;
Source: Epson Toyocom FC-12M.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CH291-1220LF">
<description>&lt;b&gt;Battery Holder, SMT, 12mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
multicomp PART NO. CH291-1220LF&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/1505860.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD323_ST">
<description>&lt;b&gt;SOD-323&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.st.com, BAT60J.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSW-106-02-G-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="SML0603">
<description>&lt;b&gt;SML0603-XXX (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;AG3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;B1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SOFT ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2CW&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0092.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="SummerCart64" package="EQFP144" value="10M08SCE144C8G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="SummerCart64" package="N64_EDGE" value="N64_EDGE"/>
<element name="U2" library="memory-micron" package="TSOP54-400" value="MT48LC16M16A2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN6" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN7" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN5" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="SummerCart64" package="MICRO_SD" value="MICRO_SD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="SummerCart64" package="MICRO_USB" value="MICRO_USB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="SummerCart64" package="TSSOP8" value="93C66">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="SummerCart64" package="TSSOP8" value="ATTINY45">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN8" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN9" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="SummerCart64" package="SO8_208MIL" value="W25Q128JVSIM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="SummerCart64" package="SO8_150MIL" value="IS62WVS2568GBLL-45NLI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="SummerCart64" package="3.2X2.5_OSCILLATOR" value="XLH336">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="88"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="74xx-eu" package="TSSOP14" value="74ABT125PW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="SummerCart64" package="TSSOP8" value="MCP7940N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="crystal" package="FC-12M" value="FC-12M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G1" library="battery" package="CH291-1220LF" value="CH291-1220LF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD323_ST" value="BAT60J">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOD323_ST" value="BAT60J">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="88"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="SummerCart64" package="3.2X2.5_OSCILLATOR" value="XLH336">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="con-samtec" package="SSW-106-02-G-D" value="SSW-106-02-G-D">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="SSW-106-02-G-D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9414"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LD1" library="led" package="SML0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="17"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="SummerCart64" package="LQFP64" value="FT2232HL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="73"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U10" library="v-reg" package="SOT223" value="LD117AS33TR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="9"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN10" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="SummerCart64" package="218-2" value="218-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="70"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="71"/>
<contactref element="U1" pad="143"/>
<contactref element="U1" pad="107"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="108"/>
<contactref element="U1" pad="109"/>
<contactref element="U1" pad="115"/>
<contactref element="U1" pad="144"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="U1" pad="72"/>
<contactref element="U1" pad="73"/>
<contactref element="U2" pad="49"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="43"/>
<contactref element="U2" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="U1" pad="67"/>
<contactref element="U1" pad="82"/>
<contactref element="U1" pad="94"/>
<contactref element="U1" pad="103"/>
<contactref element="U1" pad="117"/>
<contactref element="U1" pad="139"/>
<contactref element="U1" pad="128"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="RN8" pad="8"/>
<contactref element="RN9" pad="5"/>
<contactref element="RN8" pad="7"/>
<contactref element="RN8" pad="6"/>
<contactref element="RN8" pad="5"/>
<contactref element="RN9" pad="8"/>
<contactref element="RN9" pad="7"/>
<contactref element="RN9" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="CASE_T"/>
<contactref element="U1" pad="104"/>
<contactref element="U1" pad="116"/>
<contactref element="U1" pad="125"/>
<contactref element="U1" pad="133"/>
<contactref element="U1" pad="137"/>
<contactref element="U1" pad="142"/>
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="68"/>
<contactref element="U1" pad="83"/>
<contactref element="U1" pad="95"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="25"/>
<contactref element="J1" pad="26"/>
<contactref element="J1" pad="27"/>
<contactref element="J1" pad="31"/>
<contactref element="J1" pad="47"/>
<contactref element="J1" pad="50"/>
<contactref element="J1" pad="48"/>
<contactref element="U2" pad="54"/>
<contactref element="U2" pad="41"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="52"/>
<contactref element="U2" pad="46"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="39"/>
<contactref element="U1" pad="CASE_B"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="GND1"/>
<contactref element="J3" pad="GND2"/>
<contactref element="J3" pad="GND3"/>
<contactref element="J3" pad="GND4"/>
<contactref element="J3" pad="GND5"/>
<contactref element="J3" pad="GND6"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="G1"/>
<contactref element="J2" pad="G2"/>
<contactref element="J2" pad="G3"/>
<contactref element="J2" pad="G4"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="LD1" pad="C"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="U9" pad="11"/>
<contactref element="U9" pad="15"/>
<contactref element="U9" pad="25"/>
<contactref element="U9" pad="35"/>
<contactref element="U9" pad="47"/>
<contactref element="U9" pad="51"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="10"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="13"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD15_C">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="RN7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AD14_C">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="RN7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD13_C">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="RN6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AD12_C">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="RN6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD11_C">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD10_C">
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AD9_C">
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD8_C">
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AD7_C">
<contactref element="J1" pad="41"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD6_C">
<contactref element="J1" pad="40"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AD5_C">
<contactref element="J1" pad="37"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD4_C">
<contactref element="J1" pad="36"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AD3_C">
<contactref element="J1" pad="32"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AD2_C">
<contactref element="J1" pad="30"/>
<contactref element="RN6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD1_C">
<contactref element="J1" pad="29"/>
<contactref element="RN7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AD0_C">
<contactref element="J1" pad="28"/>
<contactref element="RN7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ALEL_C">
<contactref element="J1" pad="33"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ALEH_C">
<contactref element="J1" pad="35"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/READ_C">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="/WRITE_C">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="/RESET_C">
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="/NMI_C">
<contactref element="J1" pad="45"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SI_CLK_C">
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SI_DATA_C">
<contactref element="J1" pad="21"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AD7">
<contactref element="RN3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="AD8">
<contactref element="RN3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="AD6">
<contactref element="RN3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="AD9">
<contactref element="RN3" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="AD5">
<contactref element="RN4" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="AD10">
<contactref element="RN4" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="AD4">
<contactref element="RN4" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="AD11">
<contactref element="RN4" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="AD12">
<contactref element="RN6" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="AD13">
<contactref element="RN6" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="AD14">
<contactref element="RN7" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="AD15">
<contactref element="RN7" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="AD0">
<contactref element="RN7" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="AD1">
<contactref element="RN7" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="AD2">
<contactref element="RN6" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="AD3">
<contactref element="RN6" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="SI_DATA">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ALEH">
<contactref element="RN5" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="/READ">
<contactref element="RN5" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="/WRITE">
<contactref element="RN5" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="ALEL">
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="RN5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="/NMI">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SI_CLK">
<contactref element="RN2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CIC_DATA_CLK_C">
<contactref element="J1" pad="43"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CIC_DATA_IO_C">
<contactref element="J1" pad="18"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="JTCK_C">
<contactref element="J1" pad="44"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK_SDRAM">
<contactref element="U2" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="/CS_SDRAM">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="BA0">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="84"/>
</signal>
<signal name="BA1">
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="/RAS">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="/CAS">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="/WE">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="DQ0">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="DQ1">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="DQ2">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="DQ3">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="DQ4">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="92"/>
</signal>
<signal name="DQ5">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="91"/>
</signal>
<signal name="DQ6">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="90"/>
</signal>
<signal name="DQ7">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="DQ8">
<contactref element="U2" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="DQ9">
<contactref element="U2" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="100"/>
</signal>
<signal name="DQ10">
<contactref element="U2" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="101"/>
</signal>
<signal name="DQ11">
<contactref element="U2" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="102"/>
</signal>
<signal name="DQ12">
<contactref element="U2" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="105"/>
</signal>
<signal name="DQ13">
<contactref element="U2" pad="50"/>
<contactref element="U1" pad="106"/>
</signal>
<signal name="DQ14">
<contactref element="U2" pad="51"/>
<contactref element="U1" pad="110"/>
</signal>
<signal name="DQ15">
<contactref element="U2" pad="53"/>
<contactref element="U1" pad="111"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="U2" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="U2" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U2" pad="34"/>
<contactref element="U1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U2" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U2" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U2" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U2" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U2" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TDO">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U9" pad="18"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TDI">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U9" pad="17"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TCK">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U9" pad="16"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TMS">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U9" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D_N">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D_P">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="U9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="FTDI_EECS">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="63"/>
<contactref element="RN10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FTDI_EECLK">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="62"/>
<contactref element="RN10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FTDI_EEDATA">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="61"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="RN10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_CLK">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="114"/>
<contactref element="RN9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_CMD">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="118"/>
<contactref element="RN9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_DAT0">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="113"/>
<contactref element="RN9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD_DAT1">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="112"/>
<contactref element="RN9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SD_DAT2">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="120"/>
<contactref element="RN8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD_DAT3">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="119"/>
<contactref element="RN8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CLK_FPGA">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CIC_DATA_CLK">
<contactref element="RN2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CIC_DATA_IO">
<contactref element="RN2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SRAM_SIO3">
<contactref element="U1" pad="123"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="RN8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SRAM_SIO0">
<contactref element="U1" pad="121"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SRAM_CLK">
<contactref element="U1" pad="122"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="/SRAM_CS">
<contactref element="U1" pad="124"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRAM_SIO1">
<contactref element="U1" pad="126"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SRAM_SIO2">
<contactref element="U1" pad="127"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SIO0">
<contactref element="U1" pad="130"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="FLASH_CLK">
<contactref element="U1" pad="131"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SIO3">
<contactref element="U1" pad="132"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="RN8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/FLASH_CS">
<contactref element="U1" pad="134"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SIO1">
<contactref element="U1" pad="135"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SIO2">
<contactref element="U1" pad="136"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3_N64">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="34"/>
<contactref element="J1" pad="42"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+12V_N64">
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="FTDI_SCK">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U9" pad="38"/>
</signal>
<signal name="FTDI_SI">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U9" pad="39"/>
</signal>
<signal name="FTDI_SO">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U9" pad="40"/>
</signal>
<signal name="AVR_MOSI">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CIC_SWITCH">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RTC_SDA">
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RTC_SCL">
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="/FTDI_CS">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U9" pad="41"/>
</signal>
<signal name="FTDI_AVR_MOSI">
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="46"/>
</signal>
<signal name="FTDI_AVR_MISO">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="45"/>
</signal>
<signal name="/FTDI_AVR_ENABLE">
<contactref element="U7" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="/FTDI_AVR_RESET">
<contactref element="U7" pad="9"/>
<contactref element="U9" pad="43"/>
</signal>
<signal name="/NCONFIG">
<contactref element="U1" pad="129"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RTC_VBAT">
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="G1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="RTC_X1">
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTC_X2">
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V_USB">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V3_USB">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="50"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="20"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="31"/>
<contactref element="U9" pad="42"/>
<contactref element="U9" pad="56"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="RN10" pad="5"/>
<contactref element="RN10" pad="8"/>
<contactref element="RN10" pad="7"/>
<contactref element="RN10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CLK_FTDI">
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PMOD_8">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PMOD_1">
<contactref element="U1" pad="138"/>
<contactref element="J4" pad="12"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PMOD_2">
<contactref element="U1" pad="140"/>
<contactref element="J4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PMOD_3">
<contactref element="U1" pad="141"/>
<contactref element="J4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PMOD_4">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PMOD_5">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PMOD_6">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PMOD_7">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="LD1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+1.8V_USB">
<contactref element="U9" pad="49"/>
<contactref element="U9" pad="12"/>
<contactref element="U9" pad="37"/>
<contactref element="U9" pad="64"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FTDI_REF">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FTDI_RESET">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="14"/>
</signal>
<signal name="FTDI_VPHY">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FTDI_VPLL">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="9"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FTDI_AVR_SCK">
<contactref element="U9" pad="44"/>
<contactref element="U7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U9" pad="48"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
