Image Viewer Version 1.1

gba_nds_fat by Chishm
ZLIB (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
DevKitARMr20 + libnds-20070127

~ Traducido por Boriar
---------- 

MakeNDSROM.exe 
Crea un archivo NDSROM para su uso con flashcarts.

imgview.ini 
Este es el archivo de configuración. Si no cambia ninguno de los ajustes por defecto, no necesita este archivo.

img2ipk.exe 
Crea miniaturas, así como archivos con varias imágenes (.ipk).

---------- 

Ejecute MakeNDSROM.exe, copie el archivo NDSROM a la tarjeta y cárguelo.

Los archivos de imagen deben ser convertidos.
Mientras el tamaño máximo de la imagen sea hasta 10000 x 10000 pixeles, no debería haber problemas.
Sin embargo, las imágenes muy grandes son difíciles de utilizar debido a que la pantalla de la NDS es pequeña, por lo que puede limitar el tamaño máximo.
Editando el archivo img2ipk.ini, puede limitar el tamaño al tiempo que se preserva la relación de aspecto.

Es válido cualquier número de colores (profundidad de color). Todos se convertirán a 15 bits/píxel.
Si no está preocupado con la calidad de la imagen, cambie de "Modo CustomJpeg" a "Modo ZLIB". Los archivos puede aumentar a más del doble del tamaño.

----------

Memoria Cache 

La versión 1.0 hace un uso más eficiente en la gestión de memoria, de modo que incluso sin la ampliación de memoria puede utilizar el modo de pantalla doble.
Sin embargo, con grandes archivos de imagen (a partir de 1024x768) la transformación se hace lenta, por lo que se recomienda la ampliación de memoria.
Las expansiones de memoria compatibles son: M3 para GBA, SC para GBA, EZ4 para GBA, el cartucho de memoria de DS Browser, y el EZFlash 3-en-1 Expansion Pack.
El GBA M3/SC/EZ4 paquetes no se puede utilizar si arrancado desde una tarjeta SD. Debe configurar imgview.ini para la SC y EZ4.
Si la operación se vuelve inestable, utilice la herramienta de test de memoria en la página 4 de las opciones de presentación de diapositivas.

Adicional
Si utiliza la PSRAM del EZ 3in1 Expansion Pack, no utilice reinicialización.
El uso de reinicialización no daña nada, pero no será capaz de utilizar la expansión de memoria de nuevo hasta que apague y vuelva a encender.

----------

Puede ejecutar una herramienta para hacer una carátula añadiendo una carpeta a img2ipk.exe y haciendo clic con el botón derecho.
Los archivos IPK con una imagen se muestran en la pantalla de selección de archivo IPK y en la presentación de diapositivas.

----------

Selector de archivo complementario 

Sólo 9 archivos IPK pueden visualizarse al mismo tiempo, pero puede desplazarse usando el D-Pad.
No puede desplazarse con la pantalla táctil.
El número máximo de archivos IPK que puede cargar es de 512.
Si desea ver el selector de archivo en modo de pantalla horizontal, edite imgview.ini y cambie "FileSelectVertical" a "0".

----------

Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha y A/B/X/Y son iguales, así como L y R.
Básicamente, todas las operaciones pueden realizarse a través de los iconos de las 4 esquinas y con la pantalla táctil.

Modo selección de archivos

Icono Arriba-Izquierda: Ajustar el brillo de fondo
Botón Arriba/Abajo: Mover el cursor
Botón L: Confirmar
Botón START: Reinicialización/Iniciar presentación de diapositivas (ver más abajo)

Modo miniaturas

Icono Arriba-Izquierda: Ajustar el brillo de fondo
Icono Arriba-Derecha: Regresar a modo de selección de archivos
Icono Arriba-Centro: Cambiar orientación de la pantalla horizontal/vertical
Icono Abajo-Centro: Configuración de diapositivas
D-Pad: Mover el cursor
Botón L: Confirmar
Botón START: Reinicialización/Iniciar presentación de diapositivas (ver más abajo)
Botón SELECT: Regresar a modo de selección de archivos

Modo de presentación de diapositivas

Botón START: Reinicialización/Iniciar presentación de diapositivas (ver más abajo)

Modo de visualización

Icono Arriba-Izquierda: Ajustar el brillo de fondo
Icono Arriba-Derecha: Regresar a modo de miniaturas
Icono Abajo-Izquierda: Volver a la imagen anterior
Icono Abajo-Derecha: Ir a la imagen siguiente
Icono Arriba-Centro: Cambiar horientación de la pantalla horizontal/vertical
Icono Arriba-Centro (derecha): Cambiar modo "1-Pantalla a tamaño completo+Vista previa" o "2-Pantallas a tamaño completo"
Icono Abajo-Centro: Cambiar Zoom
D-Pad: Mover el cursor
Botón START: Reinicialización/Iniciar presentación de diapositivas (ver más abajo)
Botón L: Abrir menú Ampliación Comandos
L + Arriba: Regresar a modo de miniaturas
L + Envío: Regresar a la imagen anterior
L + Derecha: Ir a la siguiente imagen
L + SELECT: Abrir el menú Posición de Inicio

El botón START se establece como Reinicialización en todos los modos por defecto.
Si desea utilizarlo como un botón de acceso directo y no como Reinicialización, en la sección [sistema] de imgview.ini cambie el valor de "StartButtonFunction" a "0".